
{"errors":[],"outputs":[{"available\_years":[1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2009,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017],"comments":null,"confidential":false,"inverter\_mfg":"Fronius","inverter\_model":"IG 4500-LV","module\_mfg":"Siemens","module\_model":"M55 c-Si","site\_power":6000.0,"module\_tech":null,"name\_private":"SERF, Serf West Systems","name\_public":"[51] NREL x-Si #7","site\_area":null,"site\_azimuth":158.0,"site\_elevation":1994.7,"site\_latitude":39.7416,"site\_longitude":105.1734,"site\_tilt":45.0,"system\_id":51}],"warnings":[],"infos":[],"inputs":{"site\_url":"pvdaq/v3/sites.json","system\_id":"51"},"version":"3.1.0"}



Site 4

|  |  |
| --- | --- |
| *Latitude* | 39.7406 |
| *Longitude* | 105.1774 |
| *Elevation* | 1795.3 m |
| *Azimuth* | 180 |
| *Tilt* | 40 |
| *Rating (DC)* | 1 kW |
| *Module Mfg.* | Sanyo |
| *Module Type* | HIP 200-BA3 |
| *Module Tech* | 1 |
| *Inverter Mfg.* | SMA |
| *Inverter Type* | 1800 |